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                                                              ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛАЧЁВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

           - е очередное  заседание

от  «     »               2025 года № 
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Калачевского муниципального района Волгоградской области

В соответствии со статьей 29.3 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, статьей 6 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 N 72-ОД                              "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калачёвского муниципального района Волгоградской области 
Калачёвская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Береславского сельского поселения Калачёвского муниципального района Волгоградской области согласно приложению  1 к настоящему Решению.
2. Признать утратившим силу Решение Калачевской районной Думы Калачевского муниципального района Волгоградской области от Решением № 362 от 28.12.2017 г. "Местные нормативы градостроительного проектирования  Калачевского муниципального района Волгоградской области".
3. Признать утратившим силу Решение Калачевской районной Думы Калачевского муниципального района Волгоградской области № 449 от 08.11.2018г "Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования  Калачевского муниципального района Волгоградской области".
4. Признать утратившим силу Решение Калачевской районной Думы Калачевского муниципального района Волгоградской области № 247 от 14.12.2022г "Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования  Калачевского муниципального района Волгоградской области".

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Калачёвского                                                                         Председатель Калачевской 

муниципального района                                                                 районной Думы

______________Р.С.Горбатый                                                        _________________А.Ф.Махин
Приложение 1
к Решению Калачевской
районной Думы

от "___" ________ 2025 г. № ______                  
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Целью применения нормативов градостроительного проектирования является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению населения услугами транспортных, социальных и коммунальных организаций необходимо руководствоваться единым подходом в определении нормативной потребности населения области в объектах местного значения, что позволит преодолеть диспропорции в их обеспеченности и доступности, а также создать условия для развития сети указанных объектов.

В соответствии с положениями ГрК РФ в состав местными нормативов градостроительного проектирования  Калачевского муниципального района Волгоградской области (далее – МНГП ) входит основная часть, устанавливающая расчетные показатели по параметрам обеспеченности и доступности, материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Объекты местного значения сгруппированы по областям полномочий  органов местного самоуправления Калачевского района Волгоградской области, соответствующих установленным областям ГрК РФ и законом Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области", иным областям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области в соответствии с полномочиями органами местного самоуправления.
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий раздел МНГП разработан для использования при реализации полномочий органов местного самоуправления в вопросах местного значения и в пределах переданных им государственных полномочий. 

                                                                                                                                                Таблица I
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

	№ п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности     объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности, единица измерения
	Группы муниципальных образований / Зоны урбанизированности территории с учетом коэффициента
	Показатель
	Параметр доступности, единица измерения
	Группы муниципальных образований с учетом коэффициента
	Показатель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	1
	Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел.
	3 группа
	Зона-8
	950
	Удаленность до границы населенного пункта, километры
	3 группа
	30 

	2
	Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно
	Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел.
	3 группа
	Зона-8
	950
	Удаленность до границы населенного пункта, километры
	3 группа
	30 

	3
	Газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения
	Объем газопотребления, м3/год на 1 чел.
	3 группа
	Зона-8
	200
	Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры
	3 группа
	500 

	4
	Газопроводы в границах муниципального района, предназначенные для транспортировки природного газа
	Объем газопотребления, м3/год на 1 квартиру
	3 группа
	Зона-8
	200
	Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры
	3 группа
	500

	Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения

	5
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	Плотность сети, км/км2
	3 группа
	Зона-8
	0,004
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа


	90

	Объекты в области образования муниципального района

	6
	Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей), дошкольной образовательной организации (детский сад) муниципального района
	Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей)
	Число мест в образовательных организациях (дети от 7 до 18 лет) в расчете на 1000 чел. муниципального района



	З группа
	Зона-8
	38
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа


	Городские н.п –23

Сельские н.п. – 50

	7
	
	Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад))
	Число мест в образовательных организациях дошкольного образования в расчете на 100 детей муниципального района в возрасте от 1,5 до 3 лет
Зона-8
	3 группа
	Зона 8
	100
	Пешеходная доступность, минуты
	3 группа
	Городские н.п –16

Сельские н.п. – 20

	8
	
	Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад))
	Число мест в образовательных организациях дошкольного образования (дети от 4 до 6 лет) в расчете на 1000 чел. муниципального района
	3 группа
	Зона-8
	8
	Пешеходная доступность, минуты
	3 группа
	Городские н.п –16, сельские н.п.-20

	9
	Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной образовательной организации дополнительного образования муниципального района
	Число мест на программах дополнительного образования, в расчете на 1000 чел. муниципального района
	Зона 8
	9
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	30

	Объекты в области физической культуры и массового спорта

	Категория спортивного сооружения – C, F

	10
	Спортивный зал, в том числе общего пользования, общей площадью не менее 540 кв.м.
	Количество объектов на 7000 чел.
	группа 3
	Зона 8 
	1
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	90

	Категория спортивного сооружения – C, F

	Категория муниципального образования – 3

	11
	Плавательный бассейн общего пользования, общей площадью менее 3000 кв.м.
	Количество объектов на 30000 чел.
	группа 3
	Зона 8 
	1
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	90

	Категория спортивного сооружения – C, F

	Категория муниципального образования – 3

	12
	Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3000 кв.м. и более
	Количество объектов на муниципальный район, объект
	группа 3
	Зона 8 
	1
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	90

	Иные объекты, не предусмотренные в составе Закона Волгоградской области от 07.06.2018 г. № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области"

	Объекты в области культуры и искусства

	13
	Межпоселенческая

общедоступная

библиотека
	Количество объектов, объект
	3 группа
	Зона 8
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	60

	14
	Межпоселенческая

детская

библиотека
	Количество объектов, объект
	3 группа
	Зона-8
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа


	60

	15
	Кинотеатр
	Количество объектов, объект
	3 группа


	
	1 на 20200 человек 
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	30

	16

	Музей
	Количество объектов, объект
	3 группа
	Зона-8
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа


	60

	Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

	17
	Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	кг/в месяц на 1 человека
	3 группа


	Зона-8
	15,15
	Удаленность от объекта, километры
	3 группа
	225

	Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	18
	Розничный рынок
	Количество объектов, объект
	3 группа


	Зона-8
	1 независимо от количества населения
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	90

	19
	Аптека (аптечный)
	Количество объектов, объект
	3 группа


	Зона-8
	1 независимо от количества населения1 объект на каждые 6262 человека
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	800 м. для городских н.п.

30 мин. для сельских н.п.

	Объекты в области организации ритуальных услуг и мест захоронения

	

	20
	Межпоселенческое место захоронения
	Площадь территории, га на 1000 человек населения
	3 группа
	Зона-8
	0,24
	Транспортная доступность, минуты
	3 группа
	30

	Иные объекты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством

	21
Отдельно стоящее здание (помещение) 

для работы участкового 

уполномоченного полиции в городском поселении
Количество объектов, объект 
3 группа
Зона-8

1 на  2800-3000 чел.
Транспортная доступность, километры
3 группа

7,5


	22
Отдельно стоящее здание (помещение) 

для работы участкового 

уполномоченного полиции в сельском поселении
Количество объектов, объект 
3 группа
Зона-8

1 на  2800 чел
Транспортная доступность, километры
3 группа

7,5
23
Гостиницы (или аналогичные средства размещения)
Количество объектов, объект 
3 группа
Зона-8

1

независимо от количества населения.
Транспортная доступность, минуты
3 группа

790


	Область предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий 

	24
	Убежища, противо-радиационные укрытия в городском и сельском поселении
	Показатель вместимости (кв. м) на 1000 укрываемых
	3 группа
	Зона-8
	500 
	Пешеходная доступность, 

километры
	3 группа
	1 - для защитных сооружений гражданской обороны (кроме противо-радиационных укрытий; 

3 - для противо-радиационных укрытий


ё
II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

          Материалы по обоснованию разработаны в соответствии с требованиями статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ (далее-ГрК РФ), Закона Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области", Приказа Министерства экономического развития РФ от 15.02.2021 г. № 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования" и иных нормативных правовых актов.

Цель - улучшение условий жизни населения, удовлетворение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, иных законных прав и требований граждан, касающихся качества сельского пространства.
II.1. Основы градостроительного нормирования

ГрК РФ предусмотрено установление системы объектов регионального местного значения (значимых объектов) и системы нормативных и предельных значений расчетных показателей обеспеченности ими и их доступности для населения. 
Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов.

Правовая особенность МНГП устанавливает предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения на каждом уровне муниципального управления.

Это положение ГрК РФ является сутью и содержанием градостроительного нормирования. Сформированные в развитую структуру, системы значимых объектов и расчетных показателей предназначены для применения в деятельности по исполнению полномочий органами местного самоуправления, регулированию отношений участников деятельности по развитию территорий в современных условиях, адекватно отражающих действующие тенденции пространственного развития муниципальных образований.

Построение указанных систем осуществляется на структурной факторной основе. В неё входят - правовые основы, экономические и градостроительные особенности и факторы развития территории.

Градостроительная особенность МНГП в том, что настоящими нормативами градостроительного проектирования предусмотрены к использованию для обоснования дополнительные понятия: базовые значения расчетных показателей, нормативные значения расчетных показателей; предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Базовые значения расчетных показателей являются основными. Нормативные и предельные значения расчетных показателей учитывают действие различных территориальных факторов при формировании расчетных показателей для муниципального уровня. Расчетные показатели приняты в традиционных или приведенных единицах измерения в двух градостроительных параметрах – минимально допустимый уровень обеспеченности значимыми объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности значимыми объектами.

Применительная правовая основа.

Важное значение для установления в МНГП-нормативов и их расчетных показателей имеет систематизация полномочий органов муниципального управления, которые предусматривают создание объектов капитального строительства, иных объектов и территорий - значимых объектов, которые необходимы для осуществления полномочий. Систематизация объектов местного значения, а также их классификация в соответствии с региональным законодательством и нормативной документацией (министерств и ведомств Российской Федерации) представляет собой правовую особенность нормативов градостроительного проектирования.

Необходимость систематизации и классификации значимых объектов установлена статьями 23, 29.1 ГрК РФ, которые определили области полномочий и деятельности органов муниципального управления, для реализации которых создаются значимые объекты, входящие 
в структуру местных нормативов градостроительного проектирования. 

Согласно статьей 29.4 ГрК РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Кроме того, в соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом Российской Федерации    от 30.03.2024 г. № Пр-616) учитывается объективный уровень потребности   граждан в социальной и транспортной инфраструктуре, актуальные данные по существующим объектам и демографической обстановке, сложившейся в Калачевском районе Волгоградской области.

Установленная ГрК РФ структура нормативов градостроительного проектирования оказала влияние на разработку окончательных форм таблиц основной части с                          расчетными показателями обеспеченности и доступности значимых объектов,                                перечней правовых, нормативных и технических документов 
с утвержденными базовыми значениям расчетных показателей обеспеченности 
и доступности, учета особенностей территории  Калачевского района Волгоградской области, а также  формулировку  правил применения расчетных показателей.

II.2. Обоснование становления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения.
Создаваемая система нормирования позволяет установить нормативные потребности и обеспеченность населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований формируется в Российской Федерации  с 1996 г. на основе распоряжений Правительства Российской Федерации, утверждавших документы под однотипным наименованием «Об утверждении методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры». Однако в 2016 г. Правительством Российской Федерации были отменены                                           основные распоряжения (распоряжение Правительства Российской Федерации   от 19.10.1999               № 1683-р "О методике определения   нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры"). Деятельность по определению нормативных потребностей и норм ресурсной обеспеченности была передана министерствам и ведомствам Российской Федерации.
 Среди министерств и ведомств, нормативные правовые акты которых имеют прямое отношение к созданию значимых объектов выделяются: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, Роспотребнадзор Российской Федерации. Перечисленные министерства и ведомства являются источниками приказов, распоряжений, сводов правил, методических рекомендаций, в названиях которых                         доминируют следующие слова и выражения: о развитии сети, 
о порядке создания и т.п.

При определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами-местного значения могут использоваться различные методы и подходы или их сочетание. 

Особенности определения значений расчетных показателей установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 15.02.2021 г. № 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования".

 Этим же приказом рекомендуется использовать три основных метода определения:

а) нормативно-методический подход;

б) расчетный метод;

в) экспертная оценка.

В материалах по обоснованию расчетных показателей МНГП-указан метод их определения в  нормативе.

Нормативно-методический подход (а).

Во исполнение федерального законодательства, установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности значимыми объектами и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Калачевского района Волгоградской области в МНГП   принимается в соответствии с требованиями нормативных правовых актов министерств и ведомств Российской Федерации. Документы различаются формой и содержанием. 
Так, например:

- министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
в соответствии с полномочиями издают приказы и распоряжения, касающиеся норм ресурсного обеспечения и развития сети значимых объектов, государственного регулирования организации обслуживания и социальных стандартов обслуживания населения;

- министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации своими приказами на основе Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" утверждает своды правил, среди которых особую роль играют правила расчета и размещения значимых объектов, нормы расчета учреждений и предприятий;

- Роспотребнадзор Российской Федерации своими приказами утверждает санитарные нормы и правила, касающиеся определения нормативов потребления;

и далее у других министерств и ведомств.

Перечни документов, используемых при подготовке основной части нормативов градостроительного проектирования, приводятся в-приложении 2 для объектов местного значения.

           Расчетный метод (б).

Расчет (б) показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур-местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 г. № 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования" рекомендуется проводить с учетом следующих данных:

а) целевых показателей развития инфраструктур территории, установленных Стратегией пространственного развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019г. № 207-р, национальными проектами, документами стратегического планирования-муниципального уровня;

б) сведений об объектах и показателях из отраслевых-муниципальных программ;

в) действующих отраслевых методик, методических рекомендаций 
о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, 
по развитию организаций сети социального обслуживания;

г) нормативов, установленных СП, СНиП, СанПиН;

д) демографической ситуации, тенденций изменения основных 

демографических показателей, информации о миграции населения;

е) национальных, культурных, климатических, географических и других особенностей территории.

Экспертная оценка (в).

Проводится в индивидуальном порядке приглашенными отраслевыми экспертами.

      II .3. Обоснования установления расчетных показателей нормируемым       объектам

Определение расчетных показателей обеспеченности значимыми объектами населения и нормативных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения производится на основе определения базового значения расчетного показателя из нормативно правового акта 
министерства или ведомства, адаптации (корректировки)-базового значения расчетного показателя к территориальным особенностям Калачевского района Волгоградской области-с помощью поправочных коэффициентов и получения нормативного или предельного значения расчетного показателя обеспеченности и доступности.

III. Объекты местного значения муниципального района

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Волгоградской области

Таблица I  Основной части, п. 18-19
1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: розничный рынок.

Показатель: Количество объектов – 1 объект независимо от количества населения.

Источники и исходные данные:

Приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 03.11.2015 № 208-од "Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории муниципальных районов и городских округов Волгоградской области".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: розничный рынок.

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 90 мин.

Источники и исходные данные:

Принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Расчет:

Показатель определяется экспертным путем.

2.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: аптека (аптечный пункт).

Показатель: Количество объектов – 1 объект на каждые 6262 чел.

Показатель: Транспортная доступность, метры, минуты - 800 м. для городских н.п., 30 минут для сельских н.п.

Источники и исходные данные:

Свод правил СП 42.13330.2016 

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области культуры и искусства и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

 Волгоградской области

Таблица I  Основной части, п.п. 13-16
3.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: межпоселенческая общедоступная библиотека.

Показатель: Количество объектов – 1 объект независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

3.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: межпоселенческая общедоступная библиотека.

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 60 мин.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

4.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: межпоселенческая детская библиотека.

Показатель: Количество объектов – 1 объект независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

4.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: межпоселенческая детская библиотека.

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 60 мин.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

5.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: кинотеатр.

Показатель: Количество объектов – 1 объект на 20 200 человек.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: кинотеатр.

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 30 мин.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

6.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: музей.

Показатель: Количество объектов – 1 объект независимо от численности населения.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

6.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: музей.

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 60 мин.

Источники и исходные данные:

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Таблица I.2 Основной части, п.п.21-23
7.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в городском поселении.

Показатель: Количество объектов – 1 объект на 2800-3000 чел.

Источники и исходные данные:

Приказ МВД России от 06.10.2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

7.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в городском поселении.

Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километры - 7,5 км.

Источники и исходные данные:

п.1 Приложения №3 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом админстративном участке и организации этой деятельности"

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

8.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении.

Показатель: Количество объектов – 1 объект на 2800чел.

Источники и исходные данные:

Приказ МВД России от 06.10.2014 г. № 859 "Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

8.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: отдельностоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении.

Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километры - 7,5 км.

Источники и исходные данные:

п.1 Приложения №3 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной приказом МВД России от 29.03.2019 г. 

№ 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом админстративном участке и организации этой деятельности".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

9.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: гостиницы (или аналогичные средства размещения).

Показатель: Количество объектов – 1 объект независимо от количества населения.

Источники и исходные данные:

1) Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 

№ 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области";

2) Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 

№ 168-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области.

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

9.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: гостиницы (или аналогичные средства размещения).

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 90 мин.

Расчет: Показатель определяется экспертным путем:

Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области организации ритуальных услуг и мест захоронения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

Таблица I  Основной части, п.20
10.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: межпоселенческое место захоронения.

Показатель: Площадь территории – 0,24 га на 1000 человек населения

Источники и исходные данные:

Свод правил СП 42.13330.2016, приложение Д.

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

10.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: межпоселенческое место захоронения.

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 30 мин.

Расчет:

Показатель определяется расчетным путем:

Транспортная доступность принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

(Таблица I.2 Основной части, п.24)

11.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: убежища, противорадиационные укрытия в городском и сельском поселении.

Показатель: Показатель вместимости (кв. м.) на 1000 укрываемых – 500 кв.м.

Источники и исходные данные:

СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 г. № 1101/пр)

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

11.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: убежища, противорадиационные укрытия в городском и сельском поселении.

Показатель: Пешеходная доступность, км:
1 - для защитных сооружений гражданской обороны (кроме противорадиационных укрытий; 3 - для противорадиационных укрытий

Источники и исходные данные:

СП 88.13330.2022 "СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 г. № 1101/пр).

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.
        Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, -в области электро-,  газоснабжения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения волгоградской области (Таблица I Основной части, п.1-4) 

12.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для группы объектов: линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно, подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно.
     Показатель: Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел. - 950 кВт·ч/год  на 1 чел. 

Источники и исходные данные: 

1) Свод правил СП 42.13330.2016 ". Приложение Л. 

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

12.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно, Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 20 киловольт включительно.
Показатель: Удаленность до границы населенного пункта, километры - 30 км.

Источники и исходные данные: 

1) Общие требования по проектированию построения сетей 35, 110 (150) кВ. Рекомендуемые максимальные длины воздушных и кабельных линий электропередачи в зависимости от класса напряжений и плотности населения (для плотно населенных районов/ для районов с малой плотностью населения) источник - https://isdok.ru/postroenie-seti-20-kv/
Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

13.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения.

Показатель: Объем газопотребления, м3/год на 1 чел. - 200 м3/год на 1 чел. 

Источники и исходные данные: 
1) СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п. 3.12.
Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

13.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: газораспределительные станции, полностью расположенные на территории поселения .

Показатель: Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры – 500 м.
Источники и исходные данные: 
1) СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" таблица 5.

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

14.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: газопроводы в границах муниципального района, предназначенные для транспортировки природного газа.

Показатель: Объем газопотребления, м3/год на 1 чел. - 200 м3/год на 1 чел. 

Источники и исходные данные:

1) СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" таблица 5;

2) Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". п. 5.1

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

14.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: газопроводы в границах-поселения, предназначенные для транспортировки природного газа.

Показатель: Удаленность до границы одного квартала или одного микрорайона, метры – 500 м.
Таблица I Основной части, п.17
15.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Показатель: кг/в месяц на 1 человека – 15,15

Источники и исходные данные:

Письмо комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области №10-12-01/10705 от 20.05.2024, Расчет среднего норматива образования ТКО на душу населения.

Расчет:

Показатель определяется расчетным путем:

Минимальный средний норматив по муниципальным районам Волгоградской области по фактическому количеству образования ТКО: 0,18 тонн в год на 1 человека = 180 кг в год на 1 человека = 15,15 кг/в месяц на 1 человека.

Расчет для групп и зон Волгоградской области

P = Nбп × Кпмзрп
где:

P – Показатель с учетом зонирования

Nбп – Значение базового показателя 

Кпмзрп – Коэффициент предельного минимального значения расчетного показателя (таб. II.3.3.1)

15.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов – места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
Показатель: Удаленность от объекта, километры – 225 км.

Источники и исходные данные:

1) Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 20.10.2023 г. № 1522-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Волгоградской области".

Расчет:

Показатель определяется нормативным путем.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Калачевского района Волгоградской области

16.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: гостиницы (или аналогичные средства размещения) сельском поселении.

Показатель: Количество объектов – 1 объект независимо от количества населения.

Источники и исходные данные:

1) Постановление Администрации Волгоградской области от 08.05.2015 
№ 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области";

2) Постановление Администрации Волгоградской области от 09.04.2019 
№ 168-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области.

16.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: гостиницы (или аналогичные средства размещения) в сельском поселении.

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 90 мин.

Расчет: Показатель определяется экспертным путем.

Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области

(Таблица I.2 Основной части, п.п.6-8)

17.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей), дошкольной образовательной организации (детский сад) муниципального района.

Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад)).

Показатель 1: Число мест в образовательных организациях дошкольного образования в расчете на 100 детей муниципального района в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100 мест на 100 детей.
Показатель 2: Число мест в образовательных организациях дошкольного образования (дети в возрасте от 4 до 6 лет) в расчете на 1000 чел. муниципального района - 8 мест на 1000 чел.
Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательный организации (школа, гимназия, лицей)).
Показатель 3: Число мест в образовательных организациях общего образования (дети в возрасте от 7 до 18 лет) в расчете на 1000 чел. муниципального района - 38 мест на 1000 чел.

Источники и исходные данные: 

1) Стратегия Волгоградской области:

-доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет к 2030 году должна составлять 100%.

2) Методические рекомендации:

Дошкольное образование:
Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет: городская местность-65мест, сельская местность-45мест.

Общее образование:
Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет: городская местность-95мест, сельская местность-45мест.

3) Статистическое обозрение "Образование в Волгоградской области":

Распределение численности воспитанников и наполняемость организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. В расчете на 100 мест (2022 г.): городская местность – 97 чел., сельская местность – 87 чел.

Численность учащихся, на начало учебного года в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, человек: в городской местности – 209941 чел., в сельской местности – 51504 чел.

4) Паспорта социально-экономического развития по муниципальным районам Волгоградской области

Расчет:

Показатель 1 определяется расчетным путем, см.п.1 "Источники и исходные данные": Число мест в образовательных организациях дошкольного образования (дети в возрасте от 1,5 до 3 лет): 100 мест на 100 детей;
Показатель 2 определяется расчетным путем, см.п.4 "Источники и исходные данные": Число мест в образовательных организациях в расчете на 1000 чел. муниципального района: 8 мест на 1000чел;

Показатель 3 определяется расчетным путем, см.п.4 "Источники и исходные данные": Число мест в образовательных организациях в расчете на 1000 чел. муниципального района: 38 мест на 1000чел.

17.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальная общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей), дошкольная образовательная организация (детский сад) муниципального района.

Показатель: Территориальная доступность (комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальная общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей) - транспортная доступность, минуты – для городских н.п.: 23 минуты,  для сельских н.п.: 50 минут; 

дошкольная образовательная организация (детский сад) муниципального района) – пешеходная доступность, минуты: - для городских н.п. -  16 минут, для сельских н.п. - 20 минут. 

Источники и исходные данные:

1) Свод правил СП 42.13330.2016, п.10.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  п. 2.1.2;

2) Источник-https://fb.ru/article/537914/2023-s-kakoy-skorostyu-hodit-chelovek-pokazateli-i-analiz

3) Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (с изменениями и дополнениями), раздел 10, п.10.2;

4) Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р
"Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", п.3.1.1.

5) С учетом:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.11, п.11;

- свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.05.2022 г. № 389/пр).

Расчет:

Показатель определяется расчетным путем:

1. Расчет транспортной доступности для школ, гимназий, лицеев:

1.1) Согласно СП 2.4.3648-20 (пункт 2.1.2):

 Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м., для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

1.2)Исходя из того, что расстояние до остановки должно быть 500 м., определяем среднюю скорость ребенка в минутах. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час.(см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

T = S/V, где 

T — время, 

S — расстояние, 

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин

  T = 500/50=10 мин. (время, необходимое, чтобы дойти до остановки).
Городские населенные пункты:

1.3)Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10 минут в течение всего времени работы, обеспечивающий передвижение между двумя любыми остановочными пунктами, обслуживаемыми магистральными маршрутами, не более чем с двумя пересадками (см.п.4 источники и исходные данные).

Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей -  20 км/ч.,(см.п.3 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 800м (наибольшее расстояние в городской застройке) нам понадобится 2,4 мин. ( 0,8км х 60мин/20 км).

Итого, транспортная доступность для городских населенных пунктов:

10 мин+ 10мин+2,4 мин = 23 мин

Сельские населенные пункты:

1.4)Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10 минут в течение всего времени работы, обеспечивающий передвижение между двумя любыми остановочными пунктами, обслуживаемыми магистральными маршрутами, не более чем с двумя пересадками (см.п.4 источники и исходные данные).

Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей -  60 км/ч.,(см.п.3 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 30 км (наибольшее расстояние в селькой застройке) нам понадобится 30 мин. ( 30км х 60мин/60 км).

Итого, транспортная доступность для сельских населенных пунктов:

10 мин+ +10мин+30 мин = 50 мин

2. Расчет пешеходной доступности для детских садов:

2.1) Согласно СП 2.4.3648-20 (пункт 2.1.2):

 Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м., для сельских поселений - до 1 км.

2.2) Определяем среднюю скорость ребенка. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час.(см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

T = S/V, где 

T — время, 

S — расстояние, 

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин

Городские населенные пункты:
   T = 800 (наибольшее расстояние в городской застройке) /50=16 мин
Сельские населенные пункты:
T = 1000 (наибольшее расстояние в сельской застройке) /50=20 мин

18.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования муниципального района.

Показатель:

Число мест на программах дополнительного образования, в расчете на 1000 чел. муниципального района - 9 мест на 1000 чел.
Источники и исходные данные: 

1. Методические рекомендаци;

2. Статистическое обозрение "Образование в Волгоградской области".

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных программ на 2022 год: в городской местности – 378456 чел., в сельской местности – 93518 чел.
3.Паспорта социально-экономического развития по муниципальным районам Волгоградской области.

Расчет:

Показатель определяется расчетным путем, см.п.3 "Источники и исходные данные":

Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 1000 чел. муниципального района: 9 мест на 1000чел.
18.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования муниципального района.

Показатель: Транспортная доступность, минуты – 30 мин.

Источники и исходные данные: 

1) Методические рекомендации.
2) С учетом:

- федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.11, п.11;

- свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 19 мая 2022 г. N 389/пр).

IV. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Настоящая часть подготовлена на основе ГрК РФ, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и касается содержания как процессов разработки документов планирования, планировки территории, так и подготовки нормативно-правовых актов глав администрации и уполномоченных им органов.

IV. 1 Область применения расчетных показателей

Результатом деятельности по устойчивому развитию территории является создание сети объектов инфраструктуры-местного значения, обеспечивающей качество жизни населения. Процесс создания объектов регионального значения и объектов местного значения невозможен без применения показателей для расчета обеспеченности и доступности таких объектов для населения в рамках предусмотренных законодательством полномочий органов государственного и муниципального управления и отраслей экономики.

 Планирование развития-муниципального образования

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов:

- социально-экономического (стратегического) планирования (в установлении показателей мероприятий в приоритетных направлениях, стратегиях, программах экономического развития-муниципальных образований, проектах развития),

- комплексного программировании сети объектов инфраструктуры-местного значения (определение параметров и расчет мощности объектов сети-местного значения),

- решений о размещении объектов-местного значения (подготовка концепций развития отраслей экономики),

- градостроительной деятельности в областях территориального планирования и градостроительного зонирования.

IV.2 Правила применения расчетных показателей

Правила применения расчетных показателей имеют целью обеспечить инструктивно методическую поддержку работы органов  местного самоуправления, разработчиков документов по решению задач создания сетей объектов-местного значения в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в указанных выше областях при развитии сложившихся инфраструктур территории и соответствия объектов-местного значения нормативному уровню обеспеченности и территориальной доступности населением этих объектов. Нормативы градостроительного проектирования имеют одновременно управленческую и проектную направленность применения их расчетных показателей.

Правило применения при планировании развития-муниципального образования – социально-экономическом (стратегическом) планировании

Конкретные целевые показатели мероприятий и приоритетных направлений в стратегиях, программах социально-экономического развития муниципальных образований, концепций развития отраслей экономики, проектах развития отдельных территорий, в планировании развития сети объектов инфраструктуры для населения должны определяться органами местного самоуправления исходя из их полномочий в пределах бюджетных средств с учетом рекомендуемой федеральным органом нормативной потребности и обеспеченности.

Условия оптимального размещения значимых объектов в градостроительной системе-поселения ресурсами и возможностями их использования.

 Проведение расчетов нормативного уровня обеспеченности территории объектами инфраструктуры, новыми объектами местного значения и определение возможных вариантов размещения зон планируемого размещения таких объектов.

Планирование инфраструктуры, объектов-местного значения понимается как их оптимальное размещение в целях развития общей сети объектов обслуживания населения независимо от форм собственности на подведомственной территории в градостроительной системе-поселения при котором расчетные показатели нормативов обеспеченности и доступности значимых объектов определяют минимально допустимое общее количество объектов-местного значения (сетевых единиц).

На стадии планирования расчетные показатели позволяют:

- провести оценку (подсчитать) развитости существующих объектов инфраструктуры территории;

- планировать (подсчитать общую ёмкость) инфраструктуру территорий-муниципальных образований, пространственного моделирования развития сети объектов-местного значения;

- подготовить местные нормативно-правовые акты.

Особенности применения расчетных показателей в планировании объектов инфраструктуры связаны с прежде всего с устройством системы органов-местного самоуправления в Волгоградской области, для реализации полномочий которых и создаются объекты местного значения, а также необходимостью учитывать специальные рекомендации по планированию сетей, установленные требованиями нормативных правовых актов федерального уровня по областям полномочий. Ниже приведены примеры основных выявленных особенностей.
Особенности планирования в области физической культуры и спорта.

Потребность муниципальных образований Российской Федерации в объектах спорта согласно Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 244 "Об 

утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта всего населения к 2030 году. Иными словами, единовременную пропускную способность (далее - ЕПС) объектов спорта муниципального образования рекомендуется довести к указанному году до 100% населения (70% по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Стратегией Волгоградской области).
Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в настоящих нормативах, или в ином количестве принимается администрацией области, муниципальным образованием совместно с заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств. ЕПС такого объекта входит в ЕПС объектов спорта муниципального образования.

Особенности планирования в области культуры. 

Расчет нормативного уровня обеспеченности в объектах-местные значения устанавливается органом местного самоуправления, руководствуясь единой методикой по определению нормативной потребности Волгоградской области в объектах культуры. Выбор вариантов размещения объектов культуры местного значения должен отвечать критериям оптимальности и доступности для населения в соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации (Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 г. № Р-2879 "Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры").

Структура обращения с отходами потребления

Уровень потребности в объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов определяется уполномоченным органом администрации области в соответствии с требованиями Министерства природных ресурсов Российской Федерации при подготовке и утверждении Территориальной схемы обращения с отходами. Устанавливается номенклатура отходов, их источники, нормы накопления, размещение полигонов.

Нормативный уровень обеспеченности, схема потоков и объекты обращения с отходами местного значения определяются местными органами самоуправления. Осуществляется выбор вариантов их размещения в соответствии с санитарными нормами и правилами.

V. Формирование муниципальных программ комплексного развития сетей объектов коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры; планировка территории - программирование сети объектов инфраструктуры местного значения

В программировании расчетные показатели применяются при формировании муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры в целях определения расчетных параметров значимых объектов сети-муниципального значения. Под определением программирование сети объектов инфраструктуры понимается определение параметров и расчет мощности отдельных объектов сети местного значения - расчет всей сети или её части при минимальном значении количества населения, для которых установлены расчетные показатели, а также соответствие показателю доступности к подсчитываемым объектам. Нормативы градостроительного проектирования отражают весь комплекс услуг, установленный нормативными правовыми актами и представляемых населению в рамках установленных полномочий органа-муниципального управления. Показатели мощности значимых объектов определяются расчетом с использованием расчетного показателя для каждого объекта из таблиц основной части нормативов на установленную для него численность населения или показатель доступности. 

Формированию новых объектов местного значения предшествует анализ существующих объектов инфраструктуры, оценка их адекватности социальной и демографической ситуации и 

расчетным показателям (предельным значениям) обеспеченности населения и территориальной доступности с учетом среднесуточных потреблений действующих транспортных, коммунальных, социальных систем, действующих перечней номенклатуры объектов и (или) уровней организаций и учреждений, утвержденных нормативно-техническими документами министерств Российской Федерации или региональных комитетов администрации Волгоградской области.

Развитие сети объектов инфраструктуры, создание объектов-местного значения и организация представления услуг населению направлено на повышение качества жизни населения и осуществляется на основании стратегий (программ) развития отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития Волгоградской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами в других областях предусмотренных полномочий. 

Ключевые решения по оптимальному развитию сетей объектов местного значения муниципального образования принимаются в рамках подготовки документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В основе решения органа местного самоуправления две градостроительные задачи: формирование перспективной сети объектов (в составе схемы территориального планирования или генерального плана) и выбор вариантов размещения объектов регионального и местного значения (в составе схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки).

Параметры сети объектов инфраструктуры, создаваемых объектов-местного значения для обеспечения потребностей населения по объему предоставляемых услуг принято считать соответствующими нормативному уровню обеспеченности ими, гарантированному государством. Определенная таким образом обеспеченность объектами сетей инфраструктуры, объектами регионального и местного значения населения позволяет провести в рамках территориального планирования перспективное планирование развития административно-территориального образования. При принятии решений в рамках территориального планирования кроме задачи построения сети решается задача размещения объектов регионального и местного значения (выбор вариантов их размещения на территории) в соответствии с требованиями федерального законодательства и приказами министерств Российской Федерации. Пропускная способность сформированной таким образом сети объектов инфраструктуры должна адекватно отразить уровень развития дорожно-транспортной структуры и перспектив развития систем социального обслуживания, коммунальных систем на территории Волгоградской области.

Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%. При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства, также учитываются особенности. Потребность в профессиональных образовательных организациях определяется исходя из необходимости обеспечения программами среднего профессионального образования населения в возрасте 15 - 19 лет, имеющих основное общее и среднее общее образование на уровне 50% от их общего количества.

В соответствии с ГрК РФ реализация документов территориального планирования осуществляется путем принятия органами исполнительной власти и муниципального управления решений в рамках предусмотренных полномочий по разработке, согласованию, утверждению инвестиционных программ естественных монополий, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры. Комплексные программы развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры содержат планы мероприятий, к которым относятся инвестиционные проекты по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения, многие из которых предусматривают расходы по государственным программам Волгоградской области, муниципальным программам, схемам размещения сетевых объектов инфраструктуры, программам в области обращения с отходами.

Особенности установления расчетных показателей обеспеченности и доступности объектами спортивной инфраструктуры области.

Расчетный показатель обеспеченности области устанавливается на основе Приказ № 649 пункта 1 Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (количество объектов в расчете на 100 000 жителей). 

С учетом данных, представляемых комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области, расчетные показатели нормативов обеспеченности предлагаются для всех объектов спорта, вошедших в перечень статьи 5 Закона Волгоградской области от 07.06.2018 г. № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области" за исключением объектов городской и рекреационной инфраструктуры.

Отдельно необходимо подойти к установлению расчетных показателей ледовых арен, катка с искусственным покрытием общей площадью 3000 квадратных метров и более и других объектов – крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. как рекомендовано п.1 Приказа №649. Объект с искусственным льдом входит частью в общем расчете с другими объектами.

Особенности определения совокупной мощности объектов спорта в  сельских поселениях
- Определяется количество населения, проживающего в муниципальном образовании на 2030 год.
- Исходя из перечня существующих объектов физической культуры и спорта муниципального образования, определяем по п.5 Приказ № 649 (в человеках или %).
- Согласно Стратегии Волгоградской области доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2030 году, должна составлять 70% - это целевой показатель. Если существующая ЕПС не соответствует целевому показателю Стратегия Волгоградской области требуется на разницу между целевым и существующим количеством занимающихся увеличить количество объектов физической культуры и спорта так чтобы количество занимающихся физкультурой и спортом с их помощью увеличилась до целевых значений.
Существующее количество занимающихся на объектах спорта может быть установлено императивным путем на основе пункта 3 приказа Минспорта Российской Федерации от 21.03.2018 г. № 224, с использованием усредненного норматива - 122 человека на 1000 населения.

Количество занимающихся физкультурой и спортом может быть установлено по данным паспорта социально-экономического развития поселения, включая общее число спортивных объектов.

- Разница между целевым и существующим количеством занимающихся составляет нормативный местный расчетный показатель для поселения, согласно Приказу № 649.

Особенности и классификация применяемых пространственно-планировочных характеристик объектов спорта

Все спортивные сооружения или объекты спорта, имеющие значительное количество трибун, имеют преимущество над объектами не имеющих зрительских мест. Преимущество состоит в том, что они предназначены для проведения спортивных соревнований либо местного, либо регионального, либо национального или международного уровня. Такие объекты в основной своей массе имеют исключительно региональную принадлежность. В отличие от обычных объектов объекты с трибунами, согласно Приказу №649 пункта 3, не могут иметь норматива транспортной доступности по определению. 

Без трибунные объекты спорта предназначены исключительно для проведения тренировок и в соответствии с приказом имеют пешеходную доступность (до 1000 метров).
Особенности классификации и категорирования населенных пунктов и спортивных сооружений
Приказами Минспорта (Приказ № 649, Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.09.2020 г. № 718 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой 

деятельности граждан в организациях различных форм собственности" (далее – Приказ №718)) в области физкультурно-массовой работы введены понятие категорирования.

Приказ № 649 вводит категорирование объектов спортивной инфраструктуры для размещения на территории населенных пунктов.

Необходимо учитывать представленные в Приказе № 649 размеры населенных пунктов, выраженные численностью населения, и рекомендуемые для размещения на их территории спортивные объекты. 

VI. Правило применения расчетных показателей в территориальном планировании и градостроительном зонировании
Территориальное планирование – специфическая область имеет завершающее положение в системе государственного планирования и статус документа стратегического планирования. Призвано "привязать" размещаемые объекты к территории, решение по которым принято (или будет принято уполномоченным органом государственной и муниципальной власти. Размещение объектов носит системный характер и происходит путем подготовки документов территориального планирования, предусмотренных ГрК РФ. В документах территориального планирования каждый объект должен занять место соответствующее составной части планировочной структуры, коммунальной и социальной инфраструктур территории. При этом мощность объектов и их доступность должны дополнять общие показатели и обеспечивать удобство пользования ими местным населением. Учитываются местные особенности территории, позволяющие принять окончательное решение о размещении объектов. 

Обязательным условием при размещении является привязка объектов синхронным путем – один объект порождает необходимость размещения другого муниципального объекта. Например, размещение образовательного объекта требует размещения нескольких коммунальных объектов для обслуживания первого объекта, которые синхронизируются по характеристикам, рассчитанным по показателям данных нормативов из таблиц основной части.

Градостроительное зонирование по ГрК РФ обязаны содержать расчетные показатели для отдельных категорий участков территории – территорий комплексного развития. Указанные расчетные показатели могут соответствовать расчетным показателям настоящих нормативов или быть подкорректированы с учетом местной градостроительной специфики и целей проведения градостроительной реконструкции территории.

VII. Правило применения расчетных показателей в проектировании объектов  местного значения
Проектирование объектов инфраструктуры территории, объектов местного значения подразумевает собой деятельность по подготовке исходно-разрешительной документации на проектирование и в конечном итоге проектной документации на строительство с формированием требований к проектным решениям объектов местного значения, особенностям их местоположения на участке территории в зонах планируемого размещения объектов.
На этапе проектирования объектов местного значения расчетные показатели применяются при:

- подготовке документации по планировке и межеванию территории (разработке положений о характеристиках планируемого развития территории, положений об очередности планируемого развития территории); 

- подготовке градостроительных планов земельных участков;

- подготовке схем размещения земельных участков на кадастровом плане территории;

- подготовке технического задания на архитектурно-строительное проектирование значимого объекта с указанием их параметров и мощности, определенной на стадии программирования.

Подготовка указанных документов проводится на основе требований ГрК РФ и Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с нормативно правовыми актами, издаваемыми Правительством Российской Федерации и Минстроем Российской Федерации.

VIII. Правила применения расчетных показателей объектов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации

от 16.12.2020г. № 2122

Расчетные показатели применяются при:

- подготовке документации по планировке и межеванию территории при разработке положений о характеристиках планируемого развития территории, положений об очередности планируемого развития территории;

- подготовке градостроительных планов земельных участков, 

- подготовке схем размещения земельных участков;

- подготовке технических заданий на разработку проектной документации архитектурно-строительного проектирования для объектов регионального и местного значения с указанием их параметров и мощности, определенной на стадии программирования.
